	05월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 05월 02일 경남 진주시 소재 폐공장	재해내용) · 철거 공사 견적을 위해 지붕에서 이동 중, 채광창이 깨지면서 재해자가 약 8m아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 지붕 작업 시 추락을 방지하기 위해 채광창에는 견고한 구조의 덮개, 추락방호망을 설치하고 안전대 등 보호구를 착용하고 작업 실시
‘24년 05월 02일 경기 평택시 소재 아파트 외벽도장 및 균열보수 공사 현장	재해내용) · 옥상 단부에 올라 달비계 작업 준비 중, 재해자가 약 44m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 단부 등 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 안전난간을 설치하거나 설치가 어려운 경우 반드시 안전대 부착설비를 설치하고 보호구 착용 후 작업 개시
‘24년 05월 02일 경기 시흥시 소재 아파트 단지	재해내용) · 사다리에 올라 나무 가지치기 작업 중, 재해자가 약 2.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 작업을 하는 경우 비계를 조립하는 등 작업발판을 설치하고, 보호구를 착용 한 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 05월 03일 경기 양평군 소재 마을회관 보수공사 현장	재해내용) · 지붕 위 판넬을 절단하던 중, 재해자가 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 지붕 위에서 작업을 하는 경우 추락 위험을 방지하기 위해 안전난간 또는 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자 가 안전대 체결한 후 작업하도록 관리
‘24년 05월 04일 경기 포천시 소재 플라스틱 제품 제조공장	재해내용) · 압출기 롤러 조작중, 재해자가 협착되어 사망
	예방대책) · 기계 정비·청소·검사 등을 실시하는 경우 반드시 전원을 차단하고 기동동장치에 잠금장치 등 필요한 방호조치 후 작업 개시
‘24년 05월 09일 경북 경산시 소재 오피스텔 신축공사 현장	재해내용) · 이동식비계에 올라가 외벽 마감 작업 중 비계 기둥재가 단부에서 이탈되며, 재해자가 추락하여 사망
	예방대책) · 이동식비계는 사용 중 넘어가거나 흔들릴 수 있으므로 설치 장소를 확인하여 안전하게 사용할 수 있는지 점검하고, 비계 일부를 견고한 시설물에 고정해야 함
‘24년 05월 12일 서울시 은평구 소재 종교시설	재해내용) · 천장 위에 올라가 전구 점검 작업을 하던 중 천장 석고보드가 파손되며, 재해자가 8.6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 등을 사용하여 천장 아래에서 작업을 하거나, 불가피할 경우 보호구 및 안전시설을 설치한 후 작업 개시
‘24년 05월 16일 서울시 광진구 소재 자동차 정비공장	재해내용) · 자동차 부품을 창고 지붕위에 적재하고 사다리에서 내려오던 중, 재해자가 2.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 수시로 승·하강하며 작업장소로 사용하는 공간은 안전한 계단 등을 설치하여 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 05월 16일 경기도 시흥시 소재 건물 옥상	재해내용) · 통신장비 유지 보수작업을 위해 고정식 사다리를 이용해 상부로 올라가던 중, 재해자가 약 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리식 통로의 높이가 7m를 초과할 경우 2.5m 되는 지점부터 등받이 울 설치, 작업자는 반드시 보호구 착용 후 작업 개시
‘24년 05월 17일 인천시 서구 소재 종이박스 제조공장	재해내용) · 종이박스를 화물차에 적재하기 위해 운전석 지붕으로 올라가 작업하던 중, 재해자가 균형을 잃고 2m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 승차석이 아닌 적재함 등에 작업자가 탑승할 때에는 추락방지조치를 하고, 2m이상 높이에서 작업할 경우 반드시 보호구 및 안전설비 준비 후 작업 개시
‘24년 05월 21일 경북 포항시 소재 공장 신축공사 현장	재해내용) · 지게차 운전석 옆 탑승용 계단에 앉아서 이동하던 중, 재해자가 바닥으로 떨어지며 바퀴에 깔려 사망
	예방대책) · 지게차 접촉 위험지역에 근로자 출입을 통제하고, 운전석 이외에는 절대 탑승을 금지 함
‘24년 05월 21일 서울시 강남구 소재 빌딩	재해내용) · 화재감지기 해체 작업을 마치고 사다리에서 내려오던 재해자가 떨어져 사망
	예방대책) · A형 사다리는 경작업, 고소작업대, 비계 등의 설치가 어려운 경우에만 사용하고 반드시 보호구를 착용 후 작업 개시
‘24년 05월 24일 경기도 안양시 소재 청사 승강기 교체공사 현장	재해내용) · 승강기 무게추 해체 작업을 하던 중 무게추 프레임이 하강하며 재해자 1명 사망, 1명 부상
	예방대책) · 중량물 취급시 사전 작성된 작업계획에 따라 작업 개시, 작업지휘자를 지정하고 반드시 현장에서 상주할 수 있도록 관리

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 05월 26일 강원 철원군 소재 축사 지붕수리 공사 현장	재해내용) · 재해자가 채광창을 밟아 약 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고 작업 통로용 발판 및 채광창 안전덮개 등 안전조치 후 작업 개시
‘24년 05월 27일 울산시 남구 소재 주택 철거공사 현장	재해내용) · 조적벽체 철거작업 중 벽체가 전도되며, 잔해에 맞은 맞은 전도자가 인근 우물터에 빠져 사망
	예방대책) · 해체 작업 시 전도 및 붕괴를 방지하기 위한 작업계획서를 작성하고, 작업구역 외각에 울타리를 설치하여 근로자 통제 철저
‘24년 05월 27일 부산시 해운대구 소재 전원주택 신축공사 현장	재해내용) · 달비계를 이용해 경관조명 커버를 덮는 작업을 하던 중, 재해자가 약 70m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 1) 2개소 이상의 견고한 고정점에 로프 결속 2) 지면까지 닿는 적정 길이 로프 사용 3) 별도의 수직구명줄 설치 및 안전대 결속
‘24년 05월 28일 경기 파주시 소재 공장 건설 현장	재해내용) · 고소작업대에 탑승하여 철골작업을 하던 중, 재해자가 천장과 고소작업대 사이에 협착되어 사망
	예방대책) · 고소작업대 사용 시 과상승방지장치를 적정 높이에 설치하고 설치 높이 임의 변경 금지
‘24년 05월 30일 경기 시흥시 소재 아파트 지붕 방수공사 현장	재해내용) · 작업반경 보다 짧게 설치된 구명줄 연장을 위해 안전고리를 해체하고 이동하던 중, 재해자가 약 14m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 안전대 부착설비(구명줄)는 모든 작업반경에서 안전대를 착용하고 작업 할 수 있도록 충분한 길이로 설치