	06월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 06월 03일 경기 화성시 소재 공장 증설 현장	재해내용) · 엘리베이터 피트 구간 발판 설치 작업 중, 재해자가 15m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 철골 구조물 위에서 작업할 경우, 사고 예방을 위해 추락방호망을 설치하거나 안전대 부착 설비를 설치하여 안전대를 걸고 작업 개시
‘24년 06월 09일 서울시 은평구 소재 지하철 역사 전기실	재해내용) · 천배전반 저기선 구분 표시 스티커 부착 작업 중, 재하자가 감전되어 사망
	예방대책) · 전기실에서 전로의 정비, 점검 시에는 작업자가 감전될 위험이 있으므로 반드시 해당 전로를 차단하고, 절연용 보호구를 착용한 후 작업 개시
‘24년 06월 11일 서울 성북구 소재 공동주택 신축공사 현장	재해내용) · 고소작업대에 올라 천장 단열재 부착 작업을 하던 중, 재해자가 고소작업대와 외벽 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 고소작업대 사용 시 과상승방지장치를 설치해 구조물 접촉 시 멈출 수 있도록 조치해야 하며, 작업편의를 위해 임의 해체를 금지

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 06월 11일 광주시 서구 소재 상가 철거공사 현장	재해내용) · A형 사다리를 사용하여 전등 등 마감재 철거 작업을 하던 재해자가 약 3.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서의 작업은 금지하고 고소작업대, 비계 등이 설치가 어려운 협소한 장소에서만 A형 사다리 사용 허가
‘24년 06월 19일 경남 거제시 소재 청사 외벽 도색공사 현장	재해내용) · A형 사다리에 올라 도색 작업 중, 재해자가 약 2m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대, 비계 등의 설치가 어려운 협소하 장소에서만 사용하고, 3.5m 초과시 작업발판의 목적으로 사용 금지
‘24년 06월 20일 경남 창원시 소재 공장	재해내용) · 고소작업대에 탑승하여 유압프레스 상부 센서 점검 작업 중, 재해자가 7m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 모든 측면에는 물체나 사람이 낙하 또는 추락하지 않도록 안전난간이 설치 되어 있어야하고, 임의 해체 및 개조를 금지
‘24년 06월 25일 서울 강서구 소재 하수도 건설공사 현장	재해내용) · 맨홀 내 사다리 이용하여 올라오던 중, 재해자가 5.2m 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 밀폐공간 작업 전 산소·유해가스 농도를 측정하고 충분한 환기 등 적절한 조치를 실시한 후 작업 개시