	08월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 08월 01일 전남 장성군 소재 자연재해 개선 정비공사	재해내용) · 핸드드릴을 사용해 벽면 천공작업 중 재해자가 피복이 벗겨진 전선을 통한 누전으로 인해 감전되어 사망
	예방대책) · 전기기계기구의 전선 피복 손상 여부를 수시로 확인점검하고 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치한 후 작업개시
‘24년 08월 01일 전북 부안군 소재 축사 지붕 교체 공사	재해내용) · 재해자가 지붕위에 올라 작업장소로 이동 중 채광창이 파손되며 약 7m아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 2m 이상의 추락위험이 있는 장소에서 작업시 추락방지용 개인보호구(안전대, 안전모 등)를 반드시 착용하고 작업 개시
‘24년 08월 02일 경기 시흥시 소재 공장 증축공사 현장	재해내용) · 철골 위에서 볼트 체결 작업 후 고소작업대로 이동 중이던 재해자가 13m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 2m 이상의 추락위험이 있는 장소에서 작업시 추락방지용 개인보호구(안전대, 안전모 등)를 반드시 착용하고 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 08월 03일 서울 은평구 소재 건축공사 현장	재해내용) · 실외기실 창틀 사춤작업 중 재해자가 약 55m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 2m 이상의 추락위험이 있는 장소에서 작업시 추락방지용 개인보호구(안전대, 안전모 등)를 반드시 착용하고 작업 개시
‘24년 08월 05일 경기 안산시 소재 아파트 지하주차장	재해내용) · 사다리를 사용하여 배관 보수작업 중 재해자가 압력에 의해 튕겨 나온 배관에 맞아 사망
	예방대책) · 설비 등의 정비 작업 시 내부에 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 위험해질 우려가 있는 경우 압축된 기체, 액체 등을 미리 방출시킨 후 작업 개시
‘24년 08월 12일 서울 강동구 소재 아파트 신축공사 현장	재해내용) · 콘크리트 타설장비에 연결된 전기판넬을 조작 하던 중 재해자가 감전되어 사망
	예방대책) · 배/분전반을 조작할 때에는 절연장갑을 착용하고, 작업 전 절연조치 여부를 반드시 확인 후 작업 개시
‘24년 08월 12일 전북 전주시 소재 아파트 화단	재해내용) · 예초 작업 중 재해자가 약 2m아래 화단 밑으로 떨어져 치료 중 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 작업을 할 경우에는, 추락을 방지하기 위한 견고한 구조의 안전난간을 설치하는 등 안전대 체결이 가능한 환경에서 작업 할 수 있도록 준비
‘24년 08월 19일 광주 광산구 소재 타이어 공장 내 전기공사 현장	재해내용) · 배전반 점검 작업 중 재해자가 감전되어 사망
	예방대책) · 배/분전반을 조작할 때에는 절연장갑을 착용하고, 작업 전 절연조치 여부를 반드시 확인 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 08월 20일 서울 중랑구 소재 시내버스 차고지	재해내용) · 작업구역 이동 중 재해자가 후진하는 버스에 부딪혀 사망
	예방대책) · 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자 전용 이동통로를 확보하고 구획설정을 명확히 하여 안전하게 통행할 수 있도록 조치 후 작업 개시
‘24년 08월 24일 경북 경주시 소재 양궁장 증축공사 현장	재해내용) · 지붕 끝단 비막이 장치 설치 작업 중 재해자가 사다리에서 떨어져 사망
	예방대책) · 높은 장소에서 작업을 할 때는 작업에 적합한 작업발판을 설치하고, 안전한 작업발판 위에서 작업 개시
‘24년 08월 28일 경기 구리시 소재 시내버스 차고지	재해내용) · 작업구역 이동 중 재해자가 이동하는 버스에 부딪혀 사망
	예방대책) · 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자 전용 이동통로를 확보하고 구획설정을 명확히 하여 안전하게 통행할 수 있도록 조치 후 작업 개시