	07월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 06월 29일 경기 수원시 소재 빌라	재해내용) · 에어컨 실외기 설치 작업 중 밟고 있던 채광창이 깨지며 약 2m 바닥으로 떨어져 치료 중 사망 (07.09)
	예방대책) · 취약한 지붕재, 채광창에는 견고한 구조의 덮개와 작업통로용 발판을 설치하고 반드시 안전대를 착용 및 체결한 뒤 작업 개시
‘24년 07월 04일 서울시 광진구 소재 오피스텔 승강기 설치공사 현장	재해내용) · 자재 운반 작업 중, 와이어가 파단되어 피트 아래 조립 작업 중인 재해자가 낙하물에 맞아 치료 중 사망
	예방대책) · 작업 중 낙하물 위험이 있는 경우 근로자 출입을 통제하고 상하 동시작업을 절대 금지
‘24년 07월 05일 경기 성남시 소재 병원 구조물 설치공사 현장	재해내용) · 철골구조물 상부에 올라 절단 작업 중 약 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간 또는 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자가 안전대 체결한 후 작업하도록 관리

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 07월 07일 경북 영덕군 소재 마트 엘리베이터 철거공사 현장	재해내용) · 옥상 캐노피 상부에 올라 작업하던 중, 재해자가 약 2.6m 아래 옥상 바닥으로 떨어져 치료 중 사망
	예방대책) · 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 작업발판을 설치하고 안전모와 안전대를 착용 후 작업 개시
‘24년 07월 08일 경남 함안군 소재 섬유 제조 사업장	재해내용) · 가동 중인 섬유 조합기 청소 작업 중 기계에 끼여 사망
	예방대책) · 기계 정비·청소·검사 등을 실시하는 경우 반드시 전원을 차단하고 기동장치에 잠금장치 및 표지판을 설치하는 등 필요한 방호조치 후 작업 개시
‘24년 07월 11일 부산 서구 소재 00부두 선박	재해내용) · 선박엔진 내부 청소 작업 중, 재해자가 엔진에 끼여 치료중 사망
	예방대책) · 기계 청소·정비 작업은 운전·정지버튼에 잠금장치 및 표지판을 설치하고, 작업지휘자를 지정한 후 작업 개시
‘24년 07월 15일 경남 거창군 소재 소방시설 설치 공사 현장	재해내용) · 사다리에 올라 벽면 비상등 설치 작업 중, 재해자가 바닥으로 떨어져 치료 중 사망
	예방대책) · 추락위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 비계와 같이 안전한 작업발판을 준비하고, 반드시 안전모와 안전벨트를 착용한 후 작업 개시
‘24년 07월 24일 경기 시흥시 소재 아울렛 전기차 충전소 구축공사 현장	재해내용) · 분전반 내부 케이블 인식표 교체 작업 중, 재해자가 감전되어 사망
	예방대책) · 전로의 정비·점검 시에 반드시 해당 전로를 차단하고 절연용 보호구를 착용한 후 작업 개시